**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 26 сентября 2017 г. N 887**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ**

**ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ**

**ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

В соответствии с пунктом 53 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N [861](http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-27.12.2004-N-861/) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (ч. 2), ст. 5525; 2007, N 14, ст. 1687; N 31, ст. 4100; 2009, N 25, ст. 3073; N 41, ст. 4771; 2010, N 12, ст. 1333; N 25, ст. 3175; 2012, N 23, ст. 3008; 2013, N 30 (ч. 2), ст. 4119; N 31, ст. 4226; N 32, ст. 4309; N 35, ст. 4523; N 47, ст. 6105; 2014, N 7, ст. 689; N 9, ст. 913; N 11, ст. 1156; N 32, ст. 4513, ст. 4521; 2015, N 20, ст. 2924; N 25, ст. 3669; N 28, ст. 4244, N 37, ст. 5153; 2016, N 41, ст. 5838; 2017, N 1 (ч. 1), ст. 162, ст. 178; N 8, ст. 1230; N 12, ст. 1728; N 20, ст. 2927; N 29, ст. 4372), а также Методикой определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 7 августа 2014 г. N [506](http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minenergo-Rossii-ot-07.08.2014-N-506/) (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34075), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 31 августа 2016 г. N [875](http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minenergo-Rossii-ot-31.08.2016-N-875/) "О внесении изменений в Методику определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденную приказом Минэнерго России от 7 августа 2014 г. N 506" (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2016 г., регистрационный N 43822), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций.

2. Признать утратившим силу приказ Минэнерго России от 30 сентября 2014 г. N [674](http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minenergo-Rossii-ot-30.09.2014-N-674/) "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" (зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2014 г. N 34400).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2018 г.

Министр

А.В.НОВАК

Утверждены

приказом Минэнерго России

от 26.09.2017 N 887

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ**

**ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отпуск электрической энергии в электрическую сеть/суммарная протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс. кВт ч/км** | **Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс. кВт ч/МВ А** | **Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %** |
| **Высокое напряжение** | | |
| **3500 и менее** | **2 000 и менее** | **5,02** |
| **3500 и менее** | **более 2 000** | **4,75** |
| **более 3500** | **2 000 и менее** | **3,33** |
| **более 3500** | **более 2 000** | **2,30** |
| **Среднее первое напряжение** | | |
| **700 и менее** | **2 000 и менее** | **5,77** |
| **700 и менее** | **более 2 000** | **4,96** |
| **более 700** | **2 000 и менее** | **5,45** |
| **более 700** | **более 2 000** | **4,07** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, %** | **Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс. кВт ч/МВ А** | **Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %** |
| **Среднее второе напряжение** | | |
| **более 30** | **2 000 и менее** | **8,49** |
| **более 30** | **более 2 000** | **7,36** |
| **30 и менее** | **2 000 и менее** | **6,17** |
| **30 и менее** | **более 2 000** | **6,08** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении "1", %** | **Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %** |
| **Низкое напряжение** | |
| **более 30** | **13,49** |
| **30 и менее** | **10,49** |

--------------------------------

"1" При определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий.